
**Безгалогенные кабели витая пара CAT 6 в исполнении нг(А)-HF**

Кабели ДКС в оболочках на основе полимерных композиций, не содержащих галогенов, удовлетворяют полному перечню современных требований по пожарной безопасности.

Кабели в исполнении нг(А)-HF не распространяют горение при групповой прокладке при испытании по ГОСТ IEC 60331-23 с объемом горючей массы неметаллических элементов конструкции 7,0 л/м (класс А). Безгалогенные кабели обладают низкой дымообразующей способностью и не имеют в продуктах горения коррозионноактивных газов. Снижение светопропускания в режиме горения и тления не превышает 40% при испытании по ГОСТ IEC

61034-2. Коррозионная активность газов, которые выделяются при активном горении материалов, соответствует показателю ПКА 1 при испытаниях по ГОСТ IEC 60754-1, ГОСТ IEC 60754-2.

Назначение


• передача сигналов в структурированных кабельных системах IT-инфраструктуры;

• для групповой прокладки внутри помещений.

Типы кабелей согласно ГОСТ 31565

• низкотоксичный;

• не распространяющий горение, малодымный.

Совместимость с компонентами

• коммутационные панели CAT 6;

• pозеточные модули Keystone CAT 6.

Отличительные особенности

• диаметр медного проводника – 0,58 мм (23 AWG);

• кабели произведены в соответствии с последними ведущими стандартами СКС;

• большой выбор вариантов экранирования.

Температурные диапазоны

• хранение – от -40 до +60 °C;

• эксплуатация – от -40 до +60 °C;

• монтаж – от -10 до +60 °C.

Упаковка

• деревянный барабан, 305 м.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкция кабеля | Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012 | Класс пожарной опасности | Внешний Ø кабеля, мм | NVP, % | Масса, кг/км | Упаковка, м | Цвет | Код |
| U/UTP | нг(А)-HF | П1б.8.1.2.1 | 5,9 | 68 | 67 | 305 | белый | RN6UUK01WH |
| F/UTP | нг(А)-HF | П1б.8.1.2.1 | 8,1 | 68 | 68 | 305 | белый | RN6FUK01WH |